Opis techniczny mieszkania na wynajem: Gościno Ul. Osiedlowa 26A nr 5.
	Struktura mieszkań


	Mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 47,39 m2 + piwnica.

	Wykończenie mieszkań
	Zakres
	Standard wykończenia

	
	DRZWI WEJŚCIOWE DO LOKALI MIESZKALNYCH
	Drzwi jednoskrzydłowe stalowe, pełne, gładkie. Okleina drewnopodobna z dwóch stron w kolorze dąb winchester.

Izolacyjność akustyczna min. 35 dB.

Jeden zamek i wkładka atestowane w klasie C, konstrukcja przygotowana pod montaż drugiego zamka, wizjer szerokokątny, zamek z kluczem, klamka obustronnie, komplet okuć.

	
	OKNA I PARAPETY
	Stolarka okienna PCV, kolor od zewnątrz grafitowy od wewnątrz biały.

Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej.
Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego, gr. 2cm w kolorze beżowym.

	
	ŚCIANY
	Murowane z bloczków wapienno-piaskowych gr. 24 i 12cm, malowane farbą lateksową.

	
	SUFITY
	Malowane farbą lateksową w kolorze białym.

	
	POSADZKI
	Panele podłogowe MDF, laminowane, wykonane jako podłoga pływająca z dylatacją obwodową, o klasie ścieralności min. AC4 

W łazienkach, kuchniach i aneksach kuchennych płytki ceramiczne lub gresowe min. R9/A.

	
	DRZWI WEWNĘTRZNE
	Jednoskrzydłowe, płytowe, pełne z okleiną. 

Ościeżnica regulowana MDF.

Drzwi kolor biały.

Drzwi do łazienki z zamkiem łazienkowym, z podcięciem wentylacyjnym.

	
	ŁAZIENKA
	· Ściany wykończone płytką ceramiczną oraz gresową.

· W łazienkach sufity malowane farbą lateksową białą przeznaczoną do stosowania w łazienkach o właściwościach hydrofobowych 

· Posadzki z płytek gresowych.

· Zbiornik spłuczki ze stelażem do zabudowy podtynkowej, przycisk uruchamiający w kolorze chrom, 

· Miska ustępowa wisząca kolor biały z deską sedesową wolnoopadającą, kolor biały,

· Umywalka biała, meblowa szerokości min. 55cm, z szafką wiszącą pod umywalkę kolor biały,

· Bateria umywalkowa stojąca, chromowana, jednouchwytowa,

· Natryski z odwodnieniem liniowym wykonanym, ze stali nierdzewnej wypełnione płytką,

· Bateria prysznicowa ścienna, chromowana, z wężem, słuchawką prysznicową oraz deszczownicą

· Drzwi wnękowe prysznicowe szkło przeźroczyste z ramką chromowaną przesuwne (szerokość prysznica zależna od wybranego mieszkania min. 110cm)

	
	KUCHNIA
	· W kuchniach zlew jednokomorowy stalowy, z ociekaczem i baterią kuchenną (do montażu własnego – brak zabudowy meblowej)
· Fartuch z płytek ceramicznych, kolor biały.
· Piekarnik z płytą ceramiczną/elektryczną (do zabudowy). 

	
	OGRZEWANIE PODŁOGOWE I GRZEJNIKI
	Ogrzewanie podłogowe

W łazienkach dodatkowo grzejniki drabinkowe.

	
	BALKON
	Posadzka balkonu z płytek gr. 2cm na podkładkach dystansowych.

Balustrady ze stali nierdzewnej z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego (mleczne szkło)


	
	OSPRZĘT ELEKTRYCZNY
	Mieszkania wyposażone w osprzęt elektryczny (gniazda i łączniki)

	
	WYPOSAŻENIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	Nie dotyczy

	System ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej
	Napowietrzna pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, zasobnik buforowy oraz

panele fotowoltaiczne produkujące energię na potrzeby pompy ciepła. 


	Sposób zagospodarowania powierzchni wspólnych w budynku
	KOMUNIKACJA OGÓLNA – 

Ściany malowane farbą lateksową zieloną, sufity malowane farbą lateksową białą. Posadzki z płytek gresowych technicznych. 

Oprawy oświetleniowe oraz awaryjne ledowe.

KLATKA SCHODOWA – 

Schody i biegi wykończone płytkami gresowymi technicznymi. 
Na klatkach schodowych balustrady stalowe, malowane proszkowo na kolor ciemno szary, z pochwytami z rury prostokątnej 50x30mm i wypełnieniem pionowym.

Oprawy oświetleniowe oraz awaryjne ledowe.
POMIESZCZENIA TECHNICZNE, GOSPODARCZE – 
Drzwi techniczne stalowe w kolorze ciemno szarym i ocynkowane. Posadzki z płytek gresowych. Ściany tynkowane, malowane na biało. Oprawy ledowe.

W pomieszczeniu porządkowym zlew gospodarczy polipropylenowy zawieszany. W pomieszczeniu gospodarczym bateria umywalkowa stojąca z długą wylewką, chromowana.
SKRZYNKI LOKATORSKIE

Na parterze w wiatrołapie modułowe skrzynki na listy.
KOMÓRKI LOKATORSKIE W PIWNICY
Posadzki z płytek gresowych. Ściany betonowe oraz z bloczków  wapienno-piaskowych gr. 12cm, niemalowane.  Drzwi stalowe ocynkowane. 
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